**Südwestrundfunk**



|  |
| --- |
| **Offenes Verfahren**  **AZ:**  **EU-A/P 06/2024** |
| **Verfahrens- und Vertragsunterlagen**  **Technischer Teil B**  **Rahmenvereinbarung zur Lieferung**  **von fabrikneuen Kraftfahrzeugen**  **(BEV + PHEV)** |
| **Stuttgart, 31.10.2024** |

**Inhaltsverzeichnis**

[1. Leistungsbeschreibung 3](#_Toc180498714)

[1.1 Erläuterungen zu den Bestelloptionen 4](#_Toc180498715)

[1.1.1 Konfigurationskonflikte bei Bestelloptionen 4](#_Toc180498716)

[1.1.2 Plattformkonflikte bei Bestelloptionen 4](#_Toc180498717)

[2. Allgemeine Anforderungen 5](#_Toc180498718)

[2.1 Leistungsblatt LB0: Portal / Warenkorb / Konfigurator / Ersatzteile 5](#_Toc180498719)

[3. Technische Anforderungen 6](#_Toc180498720)

[3.1 LOS 1 6](#_Toc180498721)

[3.1.1 Leistungsblatt LB1: PKW Langstrecke BEV 6](#_Toc180498722)

[3.2 LOS 2 12](#_Toc180498723)

[3.2.1 Leistungsblatt LB2: PKW Kombi Kompakt BEV 12](#_Toc180498724)

[3.3 LOS 3 18](#_Toc180498725)

[3.3.1 Leistungsblatt LB3: Kleinbus mit Heckklappe BEV 18](#_Toc180498726)

[3.4 LOS 4 29](#_Toc180498727)

[3.4.1 Leistungsblatt LB4: Kleinbus mit Heckklappe PHEV 29](#_Toc180498728)

[3.5 LOS 5 40](#_Toc180498729)

[3.5.1 Leistungsblatt LB5: Kleintransporter < 3,5t BEV 40](#_Toc180498730)

# Leistungsbeschreibung

Die Beschreibung der zu erbringenden Leistung erfolgt in Form von **Leistungsblättern**.

In den Leistungsblättern sind die Anforderungen des Auftraggebers bzw. der Bezugs-berechtigten in Form von geforderten Eigenschaften und technischen Merkmalen beschrieben und mit einer Kennzeichnung in der Spalte „Kriterium“ versehen.

Die Kriterien verstehen sich wie folgt:

* **A-Kriterien (A)**

A-Kriterien (Ausschlusskriterien) müssen uneingeschränkt erfüllt werden. Nichterfüllung führt zum Ausschluss.

* **B-Kriterien (B)**

B-Kriterien (Bewertungskriterien) werden mit Punkten bewertet und gehen in die Leistungsbewertung ein.

* **I-Kriterien (I)**I-Kriterien (Informationskriterien) werden nicht bewertet, sondern dienen nur der Information, sie sind insoweit aber verbindlich (Antworten zu I-Kriterien dürfen keine Angaben zu A‑ oder B-Kriterien einschränken!).

**Erforderliche Angaben des Bieters im Technischen Teil B:**

Der Bieter bestätigt mit einem **„Ja“ innerhalb der Spalte „Angaben des Bieters“, dass die geforderten Kriterien erfüllt sind** oder **nimmt dort die geforderten Angaben vor** oder verweist dort auf ein beigefügtes Dokument (z.B. Erläuterungen, ergänzende oder vorteilhafte technische Merkmale).

## Erläuterungen zu den Bestelloptionen

### Konfigurationskonflikte bei Bestelloptionen

Sollte durch eine der in den Leistungsblättern geforderten Bestelloptionen die Erfüllung eines A-Kriteriums des beschriebenen Basisfahrzeuges unmöglich machen oder anderweitig Kriterien oder Vertragsbestimmungen (z.B. Lieferzeiten) einschränken, so ist darauf im Feld „Angaben des Bieters“ im jeweiligen Leistungsblatt hinzuweisen. Eine Verletzung von A-Kriterien durch Auswahl einer Bestelloption führt weder zur Abwertung noch zum Ausschluss des Angebotes.

### Plattformkonflikte bei Bestelloptionen

Sollte in einem Los durch eine der in den Leistungsblättern geforderten Bestelloptionen für einen Bieter die Notwendigkeit bestehen, ein Fahrzeug auf Basis einer anderen Plattform anbieten zu müssen, so ist darauf im Feld „Angaben des Bieters“ im jeweiligen Leistungsblatt mit dem Text

**„nur möglich bei Wechsel auf Plattform …………..“ notwendig**

hinzuweisen.

In diesem Fall ist das dem Leistungsblatt zugeordnete Preisblatt mit dem Zusatz **„PFW“** (Plattformwechsel) und den entsprechenden Preisangaben vollständig ausgefüllt einzureichen.

# Allgemeine Anforderungen

## Leistungsblatt LB0: Portal / Warenkorb / Konfigurator / Ersatzteile

Die nachfolgend aufgeführten Anforderungen haben für **alle Lose und alle Fahrzeugtypen** gleichermaßen Gültigkeit.

Für eine gültige Angebotsabgabe ist dieses Leistungsblatt **zwingend** mit dem Angebot einzureichen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Leistungsblatt LB0: Portal / Warenkorb / Konfigurator** | | **Angaben des Bieters** | **Kriterium** |
| **Zugang** | Der Zugang erfolgt über einen Internetbrowser, die Installation einer Clientsoftware ist nicht notwendig. Eine Authentifizierung und Personifizierung sind nicht erforderlich. |  | **A** |
| **Inhalt / Funktionen** | Alle Fahrzeuge der jeweils angebotenen Lose müssen mit den in den Leistungsblättern beschriebenen wesentlichen Ausstattungs-optionen konfigurierbar sein. |  | **A** |
| **Ersatzteile** | Der Bieter muss die Verfügbarkeit von Originalersatzteilen für die Dauer von mindestens sieben Jahren ab Auslieferung sicherstellen. |  | **A** |

# Technische Anforderungen

## LOS 1

### Leistungsblatt LB1: PKW Langstrecke BEV

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PKW Langstrecke BEV** | | | | **Angaben des Bieters** | **Kriterium** |
| **Hersteller** | | Bitte rechts eintragen: | |  | **I** |
| **Angebotenes Fahrzeug**  **Typ / Modell / Ausstattungs-variante** | | Bitte rechts eintragen: | |  | **I** |
| **Einsatzspektrum** | | PKW zur Personenbeförderung und Gepäcktransport im Mittel - und Langstreckenverkehr (FE-Klasse B), Linkslenker | |  | **A** |
| **Motor, Aggregate** | | | | | |
| **Antriebsart** | | Vollelektrisch BEV\*  \* BatteryElectricVehicle | |  | **A** |
| **Leistung Antrieb** | min. 110 kW | | |  | **A** |
| **Batterie-Kapazität in kWh** | Bitte rechts eintragen: | | | kWh | **B1.1** |
| **Maximale Reichweite nach WLTP-Zyklus (kombiniert)** | min. 500 km | | |  | **A** |
| **Maximale Reichweite nach WLTP-Zyklus (kombiniert)** | Bitte geben Sie die maximale Reichweite an: | | | km | **B1.2** |
| **Energieverbrauch kombiniert in kWh/100km** | max. 19 kWh/100km | | |  | **A** |
| **Energieverbrauch kombiniert in kWh/100km** | Bitte geben Sie den Energieverbrauch an: | | | kWh/100km | **B1.3** |
| **Ladesystem / -Stecker** | Typ 2 mit min. 11 kW erforderlich | | |  | **A** |
| **Ladesystem / -Stecker** | Typ CCS mit min. 100 kW erforderlich | | |  | **A** |
| **Maße und Gewichte** | | | | | |
| **Länge** | max. 4.700 mm | | |  | **A** |
| **Zuladung / Nutzlast (Basismodell)** | min. 420 kg | | |  | **A** |
| **Anzahl der Sitzplätze** | min. 5 Sitzplätze | | |  | **A** |
| **Assistenzsysteme und Sicherheit** | | | | | |
| **Elektronisches Stabilitätsprogramm** | | | Erforderlich |  | **A** |
| **Einparkhilfe akustische vorne und hinten**  **zzgl. Rückfahrkamera** | | | Erforderlich |  | **A** |
| **Fahrer-, Beifahrerairbag vorn** | | | Erforderlich |  | **A** |
| **Kopf- oder Seitenairbags vorn** | | | Erforderlich |  | **A** |
| **Warnweste, Warndreieck, Verbandmaterial** | | | Erforderlich |  | **A** |
| **Ersatzrad / Notfahrsystem** | | | Erforderlich |  | **A** |
| **Beleuchtung** | | | | | |
| **Nebelscheinwerfer** | | | Sollten keine LED-Scheinwerfer zur Ausstattung gehören oder als Ausstattungsoption bestellt werden (siehe Bestelloptionen) sind Nebelscheinwerfer zwingend zu liefern. |  | **A** |
| **Kommunikation** | | | | | |
| **Digitales Radio (DAB+)** | | | Erforderlich |  | **A** |
| **Apple Carplay und Android Auto** (min. kabelgebundene Variante) | | | Erforderlich |  | **A** |
| **Multifunktions-Lenkrad**  (min. Telefonfunktion) | | | Erforderlich |  | **A** |
| **Freisprecheinrichtung über Bluetooth / drahtlos**  (Telefonvorbereitung) | | | Erforderlich |  | **A** |
| **Navigationssystem**  (mit Kartenmaterial Europa, Funktion auch ohne Mobiltelefon gewährleistet) | | | Erforderlich |  | **A** |
| **USB-Schnittstelle** | | | Erforderlich |  | **A** |
| **Klimatisierung** | | | | | |
| **Klimaanlage vollautomatisch** | | | Erforderlich |  | **A** |
| **Wärmeschutzverglasung** | | | Erforderlich |  | **A** |
| **Sonstige Ausstattung** | | | | | |
| **Höhenverstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz inkl. Lendenwirbelstütze und Sitzheizung** | | | Erforderlich |  | **A** |
| **Außenspiegel elektr. verstell- und beheizbar, asphärisch und min. manuell anklappbar** | | | Erforderlich |  | **A** |
| **Lenkrad höhen- und weitenverstellbar** | | | Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp ein höhen- und weiten-verstellbares Lenkrad zur Ausstattung gehört: | Ja  Nein | **B1.4** |
| **Farbe (weiß)** | | | Bitte geben Sie an, ob der angebotene Fahrzeugtyp in der Farbe Weiß lieferbar ist: | Ja  Nein | **B1.5** |
| **Räder Bereifung (Auslieferung)** | | | | | |
| **Reifen** | | | Die Auslieferung des angebotenen Fahrzeugtyps erfolgt auf Sommerreifen. |  | **A** |
| **Unterhalt** | | | | | |
| **Rabattsatz Ersatz- und Verschleißteile** | | | Bitte geben Sie für den angebotenen Fahrzeugtyp einen Rabattsatz in % auf die veröffentlichte Preisliste an, zu dem der Auftraggeber / Bezugsberechtigte Ersatz- und Verschleißteile beziehen kann: | Rabattsatz Ersatz- und Verschleißteile:       % | **B1.6** |
| **Gewährleistungs-verlängerung** | | | Bitte geben Sie an, ob das angebotene Fahrzeug mit einer erweiterten Gewährleistung von 36 Monaten ausgeliefert wird: | Ja  Nein | **B1.7** |
| **Herstellergarantie gegen Durchrostung** | | | min. 12 Jahre |  | **A** |
| **Garantieleistung Batterie** | | | min. 5 Jahre oder 100.000 km |  | **A** |
| **Bestelloptionen Ausstattung** | | | | | |
| **Allradantrieb** | | | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Maximale Reichweite nach WLTP-Zyklus bei Allradantrieb (kombiniert)** | | | Bitte geben Sie die maximale Reichweite an: | km | **B1.8** |
| **Spurwechsel- oder Totwinkelassistent** | | | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Auffahrwarner / Notbrems-assistent** | | | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Spurhalteassistent** | | | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Ganzjahres- / Allwetterreifen** | | | Als Bestelloption im Auslieferungszustand statt Sommerreifen erforderlich. |  | **A** |
| **8-fach Bereifung**  (Sommer / Winter) | | | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **LED-Scheinwerfer** | | | Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp LED-Scheinwerfer lieferbar sind: | Ja  Nein | **B1.9** |
| **3 Fahrzeugschlüssel mit integrierter Funkfernbedienung** | | | Bitte geben Sie an, ob ein dritter Fahrzeug-schlüssel als Bestelloption lieferbar ist: | Ja  Nein | **B1.10** |
| **Notladekabel (Schuko)** | | | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |

## LOS 2

### Leistungsblatt LB2: PKW Kombi Kompakt BEV

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PKW Kombi Kompakt BEV** | | **Angaben des Bieters** | **Kriterium** |
| **Hersteller** | Bitte rechts eintragen: |  | **I** |
| **Angebotenes Fahrzeug**  **Typ / Modell / Ausstattungsvariante** | Bitte rechts eintragen: |  | **I** |
| **Einsatzspektrum** | PKW-Kombilimousine zur Personenbeförderung und Gepäcktransport im Kurz - und Mittelstreckenverkehr (FE-Klasse B), Linkslenker |  | **A** |
| **Motor, Aggregate** | | | |
| **Antriebsart** | Vollelektrisch BEV\*  \* BatteryElectricVehicle |  | **A** |
| **Leistung Antrieb** | min. 100 kW |  | **A** |
| **Batterie-Kapazität in kWh** | Bitte rechts eintragen: | kWh | **B2.1** |
| **Maximale Reichweite nach WLTP-Zyklus (kombiniert)** | min. 400 km |  | **A** |
| **Maximale Reichweite nach WLTP-Zyklus (kombiniert)** | Bitte geben Sie die maximale Reichweite an: | km | **B2.2** |
| **Energieverbrauch kombiniert in kWh/100km** | max. 19 kWh/100km |  | **A** |
| **Energieverbrauch kombiniert in kWh/100km** | Bitte geben Sie den Energieverbrauch an: | kWh/100km | **B2.3** |
| **Ladesystem / -Stecker** | Typ 2 mit min. 11 kW erforderlich |  | **A** |
| **Ladesystem / -Stecker** | Typ CCS mit min. 100 kW erforderlich |  | **A** |
| **Maße und Gewichte** | | | |
| **Länge** | max. 4.750 mm |  | **A** |
| **Höhe** | max. 1.600 mm |  | **A** |
| **Länge / Tiefe Gepäckraum** (Sitzbank aufgestellt) | min. 900 mm |  | **A** |
| **Länge / Tiefe Gepäckraum** (Sitzbank umgeklappt) | min. 1.500 mm |  | **A** |
| **Höhe der Ladekante** | max. 630 mm |  | **A** |
| **Zuladung / Nutzlast (Basismodell)** | min. 440 kg |  | **A** |
| **Zuladung / Nutzlast (Basismodell)** | Bitte geben Sie die maximal zulässige Zuladung/ Nutzlast in kg an: | kg | **B2.4** |
| **Sitzplätze** | min. 5 Sitzplätze |  | **A** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Assistenzsysteme und Sicherheit** | | | | |
| **Elektronisches Stabilitätsprogramm** | Erforderlich | |  | **A** |
| **Einparkhilfe akustische vorne und hinten zzgl.** **Rückfahrkamera** | Erforderlich | |  | **A** |
| **Fahrer-, Beifahrerairbag vorn** | Erforderlich | |  | **A** |
| **Kopf- oder Seitenairbags vorn** | Erforderlich | |  | **A** |
| **Warnweste, Warndreieck, Verbandmaterial** | Erforderlich | |  | **A** |
| **Ersatzrad / Notfahrsystem** | Erforderlich | |  | **A** |
| **Beleuchtung** | | | | |
| **Nebelscheinwerfer** | Sollten keine LED-Scheinwerfer zur Ausstattung gehören oder als Ausstattungsoption bestellt werden (siehe Bestelloptionen) sind Nebelscheinwerfer zwingend zu liefern. | |  | **A** |
| **Kommunikation** | | | | |
| **Digitales Radio (DAB+)** | Erforderlich | |  | **A** |
| **Apple Carplay und Android Auto** (min. kabelgebundene Variante) | Erforderlich | |  | **A** |
| **Multifunktions-Lenkrad**  (min. Telefonfunktion) | Erforderlich | |  | **A** |
| **Freisprecheinrichtung über Bluetooth / drahtlos**  (Telefonvorbereitung) | Erforderlich | |  | **A** |
| **Navigationssystem**  (mit Kartenmaterial Europa, Funktion auch ohne Mobiltelefon gewährleistet) | Erforderlich | |  | **A** |
| **USB-Schnittstelle** | Erforderlich | |  | **A** |
| **Klimatisierung** | | | | |
| **Klimaanlage vollautomatisch** | Erforderlich | |  | **A** |
| **Wärmeschutzverglasung** | Erforderlich | |  | **A** |
| **Sonstige Ausstattung** | | | | |
| **Höhenverstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz inkl. Lendenwirbelstütze und Sitzheizung** | Erforderlich |  | | **A** |
| **elektr. verstellbare und beheizbare Außenspiegel** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Lenkrad höhen- und weitenverstellbar** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Farbe (weiß)** | Bitte geben Sie an, ob der angebotene Fahrzeugtyp in der Farbe Weiß lieferbar ist: | Ja  Nein | | **B2.5** |
| **Ladungssicherung** | | | | |
| **Verzurrösen**  (min. 4 Stück) | Erforderlich |  | | **A** |
| **Montagevorrichtung für ein Trenngitter gem. ISO 27955** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Räder Bereifung (Auslieferung)** | | | | |
| **Reifen** | Die Auslieferung des angebotenen Fahrzeugtyps erfolgt auf Sommerreifen. |  | | **A** |
| **Unterhalt** | | | | |
| **Rabattsatz Ersatz- und Verschleißteile** | Bitte geben Sie für den angebotenen Fahrzeugtyp einen Rabattsatz in % auf die veröffentlichte Preisliste an, zu dem der Auftraggeber / Bezugsberechtigte Ersatz- und Verschleißteile beziehen kann: | Rabattsatz Ersatz- und Verschleißteile:       % | | **B2.6** |
| **Gewährleistungs-verlängerung** | Bitte geben Sie an, ob das angebotene Fahrzeug mit einer erweiterten Gewährleistung von 36 Monaten ausgeliefert wird: | Ja  Nein | | **B2.7** |
| **Herstellergarantie gegen Durchrostung** | min. 12 Jahre |  | | **A** |
| **Garantieleistung Batterie** | min. 5 Jahre oder 100.000 km |  | | **A** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bestelloptionen Ausstattung** | | | |
| **Spurwechsel- oder Totwinkelassistent** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Auffahrwarner / Notbrems-assistent** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Spurhalteassistent** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Ganzjahres- / Allwetterreifen** | Als Bestelloption im Auslieferungszustand statt Sommerreifen erforderlich. |  | **A** |
| **8-fach Bereifung**  (Sommer / Winter) | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Fahrzeug auch als PHEV lieferbar** | Bitte geben Sie an, ob der angebotene Fahrzeugtyp auch als Plug-in-Hybrid lieferbar ist: | Ja  Nein | **B2.8** |
| **Notladekabel (Schuko)** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **LED-Scheinwerfer** | Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp LED-Scheinwerfer lieferbar sind: | Ja  Nein | **B2.9** |
| **3 Fahrzeugschlüssel mit integrierter Funkfernbedienung** | Bitte geben Sie an, ob ein dritter Fahrzeug-schlüssel als Bestelloption lieferbar ist: | Ja  Nein | **B2.10** |
| **Trenngitter gem. ISO 27955** | Bitte geben Sie an, ob ein Trenngitter gem.  ISO 27955 lieferbar ist: | Ja  Nein | **B2.11** |

## LOS 3

### Leistungsblatt LB3: Kleinbus mit Heckklappe BEV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kleinbus mit Heckklappe BEV** | | **Angaben des Bieters** | | **Kriterium** |
| **Hersteller** | Bitte rechts eintragen: |  | | **I** |
| **Angebotenes Fahrzeug**  **Typ / Modell / Ausstattungsvariante** | Bitte rechts eintragen: |  | | **I** |
| **Einsatzspektrum** | 8-Sitzer kurzer Radstand zur Personenbeförderung und Gepäcktransport im Kurz- bis Langstreckenverkehr (FE-Klasse B), Sitz-Konfiguration 2-3-3 im Fond auf Sitzschienen verschiebbar und individuell arretierbar im kurzen Raster oder frei feststellbar, Linkslenker |  | | **A** |
| **Motor, Aggregate** | | | | |
| **Antriebsart** | Vollelektrisch BEV\*  \* BatteryElectricVehicle |  | | **A** |
| **Leistung Antrieb** | min. 100 kW |  | | **A** |
| **Batterie-Kapazität in kWh** | Bitte rechts eintragen: | kWh | | **B3.1** |
| **Maximale Reichweite nach WLTP-Zyklus (kombiniert)** | min. 300 km |  | | **A** |
| **Maximale Reichweite nach WLTP-Zyklus (kombiniert)** | Bitte geben Sie die maximale Reichweite an: | km | | **B3.2** |
| **Energieverbrauch kombiniert in kWh/ 100 km** | max. 30 kWh/ 100 km |  | | **A** |
| **Energieverbrauch kombiniert in kWh/100 km** | Bitte geben Sie den Energieverbrauch an: | kWh/ 100 km | | **B3.3** |
| **Ladesystem/-Stecker** | Typ 2 mit mindestens 11 kW erforderlich |  | | **A** |
| **Ladesystem/-Stecker** | Typ CCS mit min. 100 kW erforderlich |  | | **A** |
| **Maße und Gewichte** | | | | |
| **Zulässige Gesamtmasse** | max. 3.500 kg | |  | **A** |
| **Zuladung / Nutzlast (Basismodell)** | min. 800 kg | |  | **A** |
| **Zuladung / Nutzlast**  **(Basismodell)** | Bitte geben Sie die maximal zulässige Zuladung / Nutzlast in kg an: | | kg | **B3.4** |
| **Länge** | max. 5.150 mm | |  | **A** |
| **Höhe** | max. 1.999 mm | |  | **A** |
| **Länge / Tiefe Gepäckraum I** (hinterste Sitzbank aufgestellt) | Bitte geben Sie die Länge / Tiefe des Gepäckraums des angebotenen Fahrzeugtyps bei aufgestellter letzter Sitzbank in mm an: | | Länge / Tiefe des Gepäckraums:       mm | **B3.5** |
| **Länge / Tiefe Gepäckraum II** (bis Mittelsitzbank, ausgebaute letzte Reihe) | Bitte geben Sie die Länge / Tiefe des Gepäckraums des angebotenen Fahrzeugtyps bei ausgebauter letzter Sitzbank in mm an: | | Länge / Tiefe des Gepäckraums:       mm | **B3.6** |
| **Breite zwischen den Radkästen** | Bitte geben Sie die Breite (Laderaum) zwischen den Radkästen des angebotenen Fahrzeugtyps in mm an: | | Breite zwischen den Radkästen:       mm | **B3.7** |
| **Ladehöhe bis Dachhimmel** | min. 1.100 mm | |  | **A** |
| **Ladehöhe bis Dachhimmel** | Bitte geben Sie die Ladehöhe bis Dachhimmel des angebotenen Fahrzeugtyps in mm an: | | Ladehöhe bis Dachhimmel:       mm | **B3.8** |
| **Heckklappenausschnitt**  (B x H) | Bitte geben Sie den Heckklappenausschnitt (B x H) des angebotenen Fahrzeugtyps in mm an: | | Heckklappenausschnitt:  Breite       mm x Höhe       mm | **B3.9** |
| **Anzahl der Sitzplätze** | 8 Sitzplätze (2-3-3) | |  | **A** |
| **Assistenzsysteme und Sicherheit** | | | | |
| **Beleuchtung im Einstiegsbereich der Seitenschiebetür** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Feststellung der geöffneten Seitenschiebetür mit einem Verriegelungsmechanismus** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Entriegelungsmechanismus am Türgriff** | Es ist sicherzustellen, dass das Schließen der Seitenschiebetür ausschließlich durch die Betätigung des Entriegelungs-mechanismus am Türgriff oder in der Nähe möglich ist (ein unbeabsichtigtes Schließen soll ausgeschlossen werden). |  | | **A** |
| **Elektrische Fensterheber vorn** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Außenspiegel elektr. verstell-, beheizbar, asphärisch und min. manuell anklappbar** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Elektronisches Stabilisierungs-Programm** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Spurwechsel- oder Totwinkelassistent** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Auffahrwarner / Notbremsassistent** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Spurhalteassistent** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Einparkhilfe akustische vorne und hinten zzgl.** **Rückfahrkamera** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Frontairbags**  (Fahrer + Beifahrer) | Erforderlich |  | | **A** |
| **Kopfairbags vorne** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Airbags hinten auf Seitentürhöhe** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Seitenairbags vorne** | Erforderlich |  | | **A** |
| **beheizbare Scheibenwaschdüsen oder alternativ eine beheizbare Frontscheibe** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Warnweste, Warndreieck, Verbandmaterial** | Erforderlich |  | | **A** |
| **3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Ersatzrad / Notfahrsystem** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Schiebefenster oder Ausstellfenster zweite Sitzreihe hinter B-Säule** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Ladungssicherung** | | | | |
| **Verzurrösen**  (min. 4 Stück) | Erforderlich |  | | **A** |
| **Trenngitter gem. ISO 27955** (montierbar hinter der dritten Sitzreihe) | Erforderlich |  | | **A** |
| **Trenngitter gem. ISO 27955** (montierbar hinter der zweiten Sitzreihe) | Bitte rechts eintragen: | Ja  Nein | | **B3.10** |
| **Beleuchtung** | | | | |
| **Nebelscheinwerfer** | Sollten keine LED-Scheinwerfer zur Ausstattung gehören oder als Ausstattungsoption bestellt werden (siehe Bestelloptionen) sind Nebelscheinwerfer zwingend zu liefern. |  | | **A** |
| **Kommunikation** | | | | |
| **Multifunktions-Lenkrad**  (min. Telefon Funktion) | Erforderlich |  | | **A** |
| **Radio inkl. DAB+ - Funktion** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Radio mit Überblendregler**  (Fader) | Erforderlich |  | | **A** |
| **Apple Carplay und Android Auto** (min. kabelgebundene Variante) | Erforderlich |  | | **A** |
| **Navigationssystem**  (mit Kartenmaterial für Europa, Funktion auch ohne Mobiltelefon gewährleistet) | Erforderlich |  | | **A** |
| **Freisprecheinrichtung über Bluetooth / drahtlos**  (Telefonvorbereitung) | Erforderlich |  | | **A** |
| **12V Anschlussmöglichkeit Gepäckraum und Innenraum** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Klimatisierung** | | | | |
| **Klimaanlage vollautomatisch vorne und hinten, d.h. Fahrgastraum und Fahrerhaus müssen unabhängig voneinander regelbar sein** (Bedientableaus vorne und hinten) | Erforderlich |  | | **A** |
| **Wärmeschutzverglasung** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Elektrischer Zuheizer (Standheizung)** | Erforderlich |  | | **A** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sonstige Ausstattung** | | | |
| **Farbe (weiß)** | Bitte geben Sie an, ob der angebotene Fahrzeugtyp in der Farbe Weiß bestellbar ist: | Ja  Nein | **B3.11** |
| **Fahrer- und Beifahrersitz als Einzelsitz** | * beide Sitze mit Lendenwirbelstütze, Armlehnen und Sitzheizung * Fahrersitz höhenverstellbar |  | **A** |
| **Sitzbezüge** | aus strapazierfähigem, atmungsaktivem Stoff (kein Velours) in gedecktem Farbton |  | **A** |
| **Höhenverstellbare Kopfstützen für alle Sitzplätze** | Erforderlich |  | **A** |
| **Sitzbank umklappbar**  (hintere) | Erforderlich |  | **A** |
| **Mechanisch schließbares Staufach** („Handschuhfach“)  auf der Beifahrerseite  (muss jedoch nicht mit einem Schlüssel abschließbar sein) | Erforderlich |  | **A** |
| **1 x Getränkehalter vorne** | Erforderlich |  | **A** |
| **Trittverstärkter Innenboden mit rutschfestem Belag** | Erforderlich |  | **A** |
| **Bodenmatten** | Der angebotene Fahrzeugtyp wird mit Gummifußmatten vorn ausgeliefert. |  | **A** |
| **Lenkrad höhen- und weitenverstellbar** | Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp ein höhen- und weitenverstellbares Lenkrad zur Ausstattung gehört: | Ja  Nein | **B3.12** |
| **Räder Bereifung (Auslieferung)** | | | |
| **Reifen** | Die Auslieferung des angebotenen Fahrzeugtyps erfolgt auf Sommerreifen. |  | **A** |
| **Unterhalt** | | | |
| **Rabattsatz Ersatz- und Verschleißteile** | Bitte geben Sie für den angebotenen Fahrzeugtyp einen Rabattsatz in % auf die veröffentlichte Preisliste an, zu dem der Auftraggeber / Bezugsberechtigte Ersatz- und Verschleißteile beziehen kann: | Rabattsatz Ersatz- und Verschleißteile:       % | **B3.13** |
| **Gewährleistungs-**  **verlängerung** | Bitte geben Sie an, ob das angebotene Fahrzeug mit einer erweiterten Gewährleistung von 36 Monaten ausgeliefert wird: | Ja  Nein | **B3.14** |
| **Herstellergarantie gegen Durchrostung** | min. 12 Jahre |  | **A** |
| **Garantieleistung Batterie** | min. 5 Jahre oder 100.000 km |  | **A** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bestelloptionen Ausstattung** | | | |
| **Zweitbatterie bzw. größere Batterie** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Programmierbare Schnittstelle für Aufbauhersteller und Sicherungskasten mit Anschlussmöglichkeiten** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Allrad** | Bitte geben Sie an, ob das angebotene Fahrzeug mit Allrad lieferbar ist: | Ja  Nein | **B3.15** |
| **LED-Scheinwerfer** | Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp LED-Scheinwerfer lieferbar sind: | Ja  Nein | **B3.16** |
| **Abnehmbare oder anklappbare Anhängerkupplung mit Gespannstabilisierung** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Befestigungsmöglichkeit für Dachträgersysteme** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Zusätzliche Schiebetür links** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Schiebefenster oder Ausstellfenster zweite Sitzreihe** | Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp ein Schiebefenster oder Ausstellfenster hinter der C-Säule lieferbar ist: | Ja  Nein | **B3.17** |
| **Fahrzeug geschlossen ab B-Säule** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Trennwand an der B-Säule** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Fahrzeug geschlossen ab**  **C-Säule** | Bitte geben Sie an, ob das angebotene Fahrzeug als Fahrzeug geschlossen ab der  C-Säule lieferbar ist: | Ja  Nein | **B3.18** |
| **Lange Version** (mit min. 950 mm Gepäckraumtiefe hinter der dritten nutzbaren Sitzreihe am Boden) | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Ausführung als 8-Sitzer**  **Sitzkonfiguration 2-3-3**  **Lange Version** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandsregelung** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Ganzjahres- / Allwetterreifen** | Als Bestelloption im Auslieferungszustand statt Sommerreifen erforderlich. |  | **A** |
| **8-fach Bereifung**  (Sommer / Winter) | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **USB-Schnittstelle** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Notladekabel (Schuko)** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **3 Fahrzeugschlüssel mit integrierter Funkfernbedienung** | Bitte geben Sie an, ob ein dritter Fahrzeug-schlüssel als Bestelloption lieferbar ist: | Ja  Nein | **B3.19** |
| **Größere Antriebsleistung (kW) verfügbar** | Bitte rechts eintragen: | Ja  Nein | **B3.20** |
| **Diebstahlwarnanlage** | Bitte geben Sie an, ob eine Diebstahlwarnanlage lieferbar ist: | Ja  Nein | **B3.21** |
| **Abgedunkelte Scheiben** | Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp abgedunkelte Scheiben ab der B-Säule lieferbar sind: | Ja  Nein | **B3.22** |

## LOS 4

### Leistungsblatt LB4: Kleinbus mit Heckklappe PHEV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kleinbus mit Heckklappe PHEV** | | **Angaben des Bieters** | | **Kriterium** |
| **Hersteller** | Bitte rechts eintragen: |  | | **I** |
| **Angebotenes Fahrzeug**  **Typ / Modell / Ausstattungsvariante** | Bitte rechts eintragen: |  | | **I** |
| **Einsatzspektrum** | 8-Sitzer kurzer Radstand zur Personenbeförderung und Gepäcktransport im Kurz- bis Langstreckenverkehr (FE-Klasse B), Sitz-Konfiguration 2-3-3 im Fond auf Sitzschienen verschiebbar und individuell arretierbar im kurzen Raster oder frei feststellbar, Linkslenker |  | | **A** |
| **Motor, Aggregate** | | | | |
| **Antriebsart** | Plug-In Hybrid PHEV\*  \*Plug-in hybrid electric vehicle |  | | **A** |
| **Leistung Antrieb (Systemleistung)** | min. 150 kW |  | | **A** |
| **CO2/km Ausstoß** (Grundlage: SaubFzBeschG) | max.50 g CO2/km |  | | **A** |
| **Elektrische Reichweite nach EAER** | min. 45 km |  | | **A** |
| **Elektrische Reichweite nach EAER** | Bitte geben Sie die maximale elektrische Reichweite an: | km | | **B4.1** |
| **Energieverbrauch kombiniert in kWh/100 km** | max. 27 kWh/100 km |  | | **A** |
| **Energieverbrauch kombiniert in kWh/ 100 km** | Bitte geben Sie den Energieverbrauch an: | kWh/ 100 km | | **B4.2** |
| **Ladesystem / -Stecker** | Typ 2 mit min 11 kW erforderlich |  | | **A** |
| **Maße und Gewichte** | | | | |
| **Zulässige Gesamtmasse** | max. 3.500 kg | |  | **A** |
| **Zuladung / Nutzlast (Basismodell)** | min. 800 kg | |  | **A** |
| **Zuladung / Nutzlast (Basismodell)** | Bitte geben Sie die maximal zulässige Zuladung / Nutzlast in kg an: | | kg | **B4.3** |
| **Länge** | max. 5.150 mm | |  | **A** |
| **Höhe** | max. 1.999 mm | |  | **A** |
| **Länge / Tiefe Gepäckraum I** (hinterste Sitzbank aufgestellt) | Bitte geben Sie die Länge / Tiefe des Gepäckraums des angebotenen Fahrzeugtyps bei aufgestellter letzter Sitzbank in mm an: | | Länge / Tiefe des Gepäckraums:       mm | **B4.4** |
| **Länge / Tiefe Gepäckraum II** (bis Mittelsitzbank, ausgebaute letzte Reihe) | Bitte geben Sie die Länge / Tiefe des Gepäckraums des angebotenen Fahrzeugtyps bei ausgebauter letzter Sitzbank in mm an: | | Länge / Tiefe des Gepäckraums:       mm | **B4.5** |
| **Breite zwischen den Radkästen** | Bitte geben Sie die Breite (Laderaum) zwischen den Radkästen des angebotenen Fahrzeugtyps in mm an: | | Breite zwischen den Radkästen:       mm | **B4.6** |
| **Ladehöhe bis Dachhimmel** | min. 1.100 mm | |  | **A** |
| **Ladehöhe bis Dachhimmel** | Bitte geben Sie die Ladehöhe bis Dachhimmel des angebotenen Fahrzeugtyps in mm an: | | Ladehöhe bis Dachhimmel:       mm | **B4.7** |
| **Heckklappenausschnitt**  (B x H) | Bitte geben Sie den Heckklappenausschnitt (B x H) des angebotenen Fahrzeugtyps in mm an: | | Heckklappenausschnitt:  Breite       mm x Höhe       mm | **B4.8** |
| **Anzahl der Sitzplätze** | 8 Sitzplätze (2-3-3) | |  | **A** |
| **Assistenzsysteme und Sicherheit** | | | | |
| **Beleuchtung im Einstiegsbereich der Seitenschiebetür** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Feststellung der geöffneten Seitenschiebetür mit einem Verriegelungsmechanismus** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Entriegelungsmechanismus am Türgriff** | Es ist sicherzustellen, dass das Schließen der Seitenschiebetür ausschließlich durch die Betätigung des Entriegelungs-mechanismus am Türgriff oder in der Nähe möglich ist (ein unbeabsichtigtes Schließen muss ausgeschlossen werden). |  | | **A** |
| **Elektrische Fensterheber vorn** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Außenspiegel elektr. verstell-, beheizbar, asphärisch und min. manuell anklappbar** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Elektronisches Stabilisierungs-Programm** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Spurwechsel- oder Totwinkelassistent** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Auffahrwarner / Notbremsassistent** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Spurhalteassistent** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Verkehrsschild-Erkennungssystem** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Einparkhilfe akustische vorne und hinten zzgl.** **Rückfahrkamera** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Frontairbags**  (Fahrer + Beifahrer) | Erforderlich |  | | **A** |
| **Kopfairbags vorne** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Airbags hinten auf Seitentürhöhe** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Seitenairbags vorne** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Schulter Airbags oder Windows-Bags** | Erforderlich |  | | **A** |
| **beheizbare Frontscheibe oder beheizbare Scheiben-waschdüsen** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Warnweste, Warndreieck, Verbandmaterial** | Erforderlich |  | | **A** |
| **3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Ersatzrad / Notfahrsystem** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Ausstellfenster oder Schiebefenster hinter B-Säule** | Erforderlich |  | | **A** |
| **Ladungssicherung** | | | | |
| **Verzurrösen**  (min. 4 Stück) | Erforderlich |  | | **A** |
| **Trenngitter gem. ISO 27955** (montierbar hinter der dritten Sitzreihe) | Erforderlich |  | | **A** |
| **Trenngitter gem. ISO 27955** (montierbar hinter der zweiten Sitzreihe) | Bitte rechts eintragen: | Ja  Nein | | **B4.9** |
| **Beleuchtung** | | | | |
| **Nebelscheinwerfer** | Sollten keine LED-Scheinwerfer zur Ausstattung gehören oder als Ausstattungsoption bestellt werden (siehe Bestelloptionen) sind Nebelscheinwerfer zwingend zu liefern. |  | | **A** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kommunikation** | | | |
| **Multifunktions-Lenkrad**  (min. Telefon Funktion) | Erforderlich |  | **A** |
| **Radio inkl. DAB+** | Erforderlich |  | **A** |
| **Radio mit Überblendregler**  (Fader) | Erforderlich |  | **A** |
| **Apple Carplay und Android Auto** (min. kabelgebundene Variante) | Erforderlich |  | **A** |
| **Freisprecheinrichtung über Bluetooth / drahtlos**  (Telefonvorbereitung) | Erforderlich |  | **A** |
| **Navigationssystem**  (mit Kartenmaterial Europa, Funktion auch ohne Mobiltelefon gewährleistet) | Erforderlich |  | **A** |
| **Klimatisierung** | | | |
| **Klimaanlage vollautomatisch vorne und hinten, d.h. Fahrgastraum und Fahrerhaus müssen unabhängig voneinander regelbar sein** (Bedientableaus vorne und hinten) | Erforderlich |  | **A** |
| **Wärmeschutzverglasung** | Erforderlich |  | **A** |
| **Elektrischer Zuheizer (Standheizung)** | Erforderlich |  | **A** |
| **Sonstige Ausstattung** | | | |
| **Farbe (weiß)** | Bitte geben sie an, ob der angebotene Fahrzeugtyp in der Farbe Weiß lieferbar ist: | Ja  Nein | **B4.10** |
| **Haltegriffe auf Fahrer-, Beifahrerseite** | Erforderlich |  | **A** |
| **Innenbeleuchtung im Fahrgastraum** | Erforderlich |  | **A** |
| **Laderaumbeleuchtung** | Erforderlich |  | **A** |
| **12V Anschlussmöglichkeit Gepäckraum und Innenraum** | Erforderlich |  | **A** |
| **Lenkrad höhen- und weitenverstellbar** | Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp ein höhen- und weitenverstellbares Lenkrad zur Ausstattung gehört: | Ja  Nein | **B4.11** |
| **Fahrer- und Beifahrersitz als Einzelsitz** | * beide Sitze mit Lendenwirbelstütze, Armlehnen und Sitzheizung * Fahrersitz höhenverstellbar |  | **A** |
| **Sitzbezüge** | Aus strapazierfähigem, atmungsaktivem Stoff (kein Velours) in gedecktem Farbton |  | **A** |
| **Sitze im Fond** | min. 6 Sitzplätze. Alle Sitze auf serienmäßigen Schienen. Sitze ab Position erste Fond Reihe über den Fahrgastraum bis Heck verschiebbar und maximal im 25mm Raster arretierbar. Ausführungsmöglichkeiten: Dreiersitzbank, oder Zweier-Sitzbank und Einzelsitz, Einzelsitze alternativ möglich |  | **A** |
| **Fondsitze umklappbar nach vorne** | Erforderlich |  | **A** |
| **Mechanisch schließbares Staufach** („Handschuhfach“)  auf der Beifahrerseite  (muss jedoch nicht mit einem Schlüssel abschließbar sein) | Erforderlich |  | **A** |
| **1 x Getränkehalter vorne** | Erforderlich |  | **A** |
| **Trittverstärkter Innenboden mit rutschfestem Belag** | Erforderlich |  | **A** |
| **Bodenmatten vorne** | Der angebotene Fahrzeugtyp wird mit Gummifußmatten vorn ausgeliefert. |  | **A** |
| **Räder Bereifung (Auslieferung)** | | | |
| **Reifen** | Die Auslieferung des angebotenen Fahrzeugtyps erfolgt auf Sommerreifen. |  | **A** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Unterhalt** | | | |
| **Rabattsatz Ersatz- und Verschleißteile** | Bitte geben Sie für den angebotenen Fahrzeugtyp einen Rabattsatz in % auf die veröffentlichte Preisliste an, zu dem der Auftraggeber / Bezugsberechtigte Ersatz- und Verschleißteile beziehen kann: | Rabattsatz Ersatz- und Verschleißteile:       % | **B4.12** |
| **Gewährleistungs-**  **verlängerung** | Bitte geben Sie an, ob das angebotene Fahrzeug mit einer erweiterten Gewährleistung von 36 Monaten ausgeliefert wird: | Ja  Nein | **B4.13** |
| **Herstellergarantie gegen Durchrostung** | min. 12 Jahre |  | **A** |
| **Garantieleistung Batterie** | min. 5 Jahre oder 100.000 km |  | **A** |
| **Bestelloptionen Ausstattung** | | | |
| **USB-Schnittstelle** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Zweitbatterie bzw. größere Batterie** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Programmierbare Schnittstelle für Aufbauhersteller und Sicherungskasten mit Anschlussmöglichkeiten** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv mit Stop & Go Funktion** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer mit Tempolimit Anzeige** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Allrad** | Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp Allrad als Ausstattungsoption lieferbar ist: | Ja  Nein | **B4.14** |
| **LED-Scheinwerfer** | Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp LED-Scheinwerfer lieferbar sind: | Ja  Nein | **B4.15** |
| **Befestigungsmöglichkeit für Dachträgersysteme** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Zusätzliche Schiebetür links** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Schiebefenster oder Ausstellfenster zweite Sitzreihe** | Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp ein Schiebefenster oder Ausstellfenster hinter der C-Säule als Ausstattungsoption lieferbar ist: | Ja  Nein | **B4.16** |
| **Fahrzeug geschlossen ab**  **B-Säule** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Fahrzeug geschlossen ab**  **C-Säule** | Bitte geben Sie an, ob das angebotene Fahrzeug als Fahrzeug geschlossen ab der  C-Säule lieferbar ist: | Ja  Nein | **B4.17** |
| **Lange Version** (mit min. 500 mm Gepäckraumtiefe hinter der dritten nutzbaren Sitzreihe am Boden) | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Ausführung als 8-Sitzer**  **Sitzkonfiguration 2-3-3**  **Lange Version** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Ganzjahres- / Allwetterreifen** | Als Bestelloption im Auslieferungszustand statt Sommerreifen erforderlich. |  | **A** |
| **8-fach Bereifung**  (Sommer / Winter) | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **3 Fahrzeugschlüssel mit integrierter Funkfernbedienung** | Bitte geben Sie an, ob ein dritter Fahrzeug-schlüssel als Bestelloption lieferbar ist: | Ja  Nein | **B4.18** |
| **Größere Antriebsleistung (kW) verfügbar** | Bitte rechts eintragen: | Ja  Nein | **B4.19** |
| **Diebstahlwarnanlage** | Bitte geben Sie an, ob eine Diebstahlwarnanlage lieferbar ist: | Ja  Nein | **B4.20** |
| **Abgedunkelte Scheiben** | Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp abgedunkelte Scheiben ab der B-Säule lieferbar sind: | Ja  Nein | **B4.21** |

## LOS 5

### Leistungsblatt LB5: Kleintransporter < 3,5t BEV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kleintransporter < 3,5t BEV** | | **Angaben des Bieters** | | **Kriterium** |
| **Hersteller** | Bitte rechts eintragen: |  | | **I** |
| **Angebotenes Fahrzeug**  **Typ / Modell / Ausstattungsvariante** | Bitte rechts eintragen: |  | | **I** |
| **Einsatzspektrum** | Kleintransporter Elektro zur Personen- und Materialbeförderung im Kurz- und Mittel-streckenverkehr 5-Sitzer (FE-Klasse B), Linkslenker, Heckklappe erforderlich |  | | **A** |
| **Motor, Aggregate** | | | | |
| **Antriebsart** | Vollelektrisch BEV\*  \* BatteryElectricVehicle |  | | **A** |
| **Leistung Antrieb** | min. 90 kW |  | | **A** |
| **Batterie-Kapazität in kWh** | Bitte rechts eintragen: | kWh | | **B5.1** |
| **Maximale Reichweite nach WLTP-Zyklus (kombiniert)** | min. 300 km |  | | **A** |
| **Maximale Reichweite nach WLTP-Zyklus (kombiniert)** | Bitte geben Sie die maximale Reichweite an: | km | | **B5.2** |
| **Energieverbrauch kombiniert in kWh/100 km** | max. 28kWh/100 km |  | | **A** |
| **Energieverbrauch kombiniert in kWh/100km** | Bitte geben Sie den Energieverbrauch an: | kWh/100km | | **B5.3** |
| **Ladesystem / -Stecker** | Typ 2 mit mindestens 11 kW erforderlich. |  | | **A** |
| **Ladesystem / -Stecker** | Typ CCS mit min 80 kW erforderlich. |  | | **A** |
| **Maße und Gewichte** | | | | |
| **Zuladung/Nutzlast (Basismodell)** | min. 500kg | |  | **A** |
| **Zuladung/Nutzlast**  **(Basismodell)** | Bitte geben Sie die maximal zulässige Zuladung/ Nutzlast in kg an: | | kg | **B5.4** |
| **Länge** | max. 5.000 mm | |  | **A** |
| **Höhe** | max. 1.990 mm | |  | **A** |
| **Länge / Tiefe Laderaum am Boden (nach 1. Sitzreihe)** | min. 1.800 mm | |  | **A** |
| **Länge / Tiefe Laderaum am Boden (nach Fahrersitz/ Beifahrersitz)** | Bitte geben Sie die Länge/ Tiefe des Laderaums am Boden in mm an: | | mm | **B5.5** |
| **Ladehöhe bis Dachhimmel** | Bitte geben Sie die Ladehöhe bis Dachhimmel des angebotenen Fahrzeugtyps in mm an: | | Ladehöhe bis Dachhimmel:       mm | **B5.6** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Assistenzsysteme und Sicherheit** | | | |
| **Elektronisches Stabilitätsprogramm** | Erforderlich |  | **A** |
| **Einparkhilfe akustische vorne und hinten zzgl. Rückfahrkamera** | Erforderlich |  | **A** |
| **Fahrer-, Beifahrerairbag vorn** | Erforderlich |  | **A** |
| **Kopf- oder Seitenairbags vorn** | Bitte geben Sie an, ob das angebotene Fahrzeug mit Kopf- oder Seitenairbags vorn lieferbar ist: | Ja  Nein | **B5.7** |
| **Warnweste, Warndreieck, Verbandmaterial** | Erforderlich |  | **A** |
| **Ersatzrad / Notfahrsystem** | Erforderlich |  | **A** |
| **Ladungssicherung** | | | |
| **Verzurrösen**  (min. 2 Stück) | Erforderlich |  | **A** |
| **Trenngitter gem. ISO 27955**  (montierbar hinter der zweiten Sitzreihe) | Erforderlich |  | **A** |
| **Trenngitter gem. ISO 27955** (montierbar nach Fahrersitz/ Beifahrersitz) | Bitte rechts eintragen: | Ja  Nein | **B5.8** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beleuchtung** | | | |
| **Nebelscheinwerfer** | Sollten keine LED-Scheinwerfer zur Ausstattung gehören oder als Ausstattungsoption bestellt werden (siehe Bestelloptionen) sind Nebelscheinwerfer zwingend zu liefern. |  | **A** |
| **Kommunikation** | | | |
| **Digitales Radio (DAB+)** | Erforderlich |  | **A** |
| **Navigationssystem**  (mit Kartenmaterial Europa, Funktion auch ohne Mobiltelefon gewährleistet) | Erforderlich |  | **A** |
| **Freisprecheinrichtung über Bluetooth / drahtlos** | Erforderlich |  | **A** |
| **Multifunktions-Lenkrad**  (min. Telefonfunktion) | Erforderlich |  | **A** |
| **Apple Carplay und Android Auto** (min. kabelgebundene Variante) | Erforderlich |  | **A** |
| **Klimatisierung** | | | |
| **Klimaanlage** | Erforderlich |  | **A** |
| **Wärmeschutzverglasung** | Bitte geben Sie an, ob der angebotene Fahrzeugtyp mit Wärmeschutzverglasung ausgestattet ist: | Ja  Nein | **B5.9** |
| **Sonstige Ausstattung** | | | |
| **Farbe (weiß)** | Bitte geben Sie an, ob der angebotene Fahrzeugtyp in der Farbe Weiß bestellbar ist: | Ja  Nein | **B5.10** |
| **Höhenverstellbarer Fahrersitz** | Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp ein höhenverstellbarer Fahrersitz lieferbar ist: | Ja  Nein | **B5.11** |
| **Lenkrad höhen- und weiten- verstellbar** | Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp ein höhen- und weitenverstellbares Lenkrad lieferbar ist: | Ja  Nein | **B5.12** |
| **Räder Bereifung (Auslieferung)** | | | |
| **Reifen** | Die Auslieferung des angebotenen Fahrzeugtyps erfolgt auf Sommerreifen. |  | **A** |
| **Unterhalt** | | | |
| **Rabattsatz Ersatz- und Verschleißteile** | Bitte geben Sie für den angebotenen Fahrzeugtyp einen Rabattsatz in % auf die veröffentlichte Preisliste an, zu dem der Auftraggeber / Bezugsberechtigte Ersatz- und Verschleißteile beziehen kann: | Rabattsatz Ersatz- und Verschleißteile:       % | **B5.13** |
| **Gewährleistungs-verlängerung** | Bitte geben Sie an, ob das angebotene Fahrzeug mit einer erweiterten Gewährleistung von 36 Monaten ausgeliefert wird: | Ja  Nein | **B5.14** |
| **Herstellergarantie gegen Durchrostung** | min. 12 Jahre |  | **A** |
| **Garantieleistung Batterie** | min. 5 Jahre oder 100.000 km |  | **A** |
| **Bestelloptionen Ausstattung** | | | |
| **Lange Version (mit Heckklappe)** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **8-fach Bereifung**  (Sommer / Winter) | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Ganzjahres- / Allwetterreifen** | Als Bestelloption im Auslieferungszustand statt Sommerreifen erforderlich. |  | **A** |
| **Trennwand an der B-Säule** | Als Bestelloption erforderlich. Bei Ausführung der Trennwand zur Ladefläche an der B-Säule soll abweichend vom Grundmodell ein 2-Sitzer geliefert werden. |  | **A** |
| **USB-Schnittstelle** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Notladekabel (Schuko)** | Als Bestelloption erforderlich. |  | **A** |
| **Lendenwirbelstütze**  (Fahrer) | Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp eine Lendenwirbelstütze (Fahrer) als Ausstattungsoption lieferbar ist: | Ja  Nein | **B5.15** |
| **Lendenwirbelstütze**  (Beifahrer) | Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp eine Lendenwirbelstütze (Beifahrer) als Ausstattungsoption lieferbar ist: | Ja  Nein | **B5.16** |
| **3 Fahrzeugschlüssel mit integrierter Funkfernbedienung** | Bitte geben Sie an, ob ein dritter Fahrzeug-schlüssel als Bestelloption lieferbar ist: | Ja  Nein | **B5.17** |
| **LED-Scheinwerfer** | Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp LED-Scheinwerfer lieferbar sind: | Ja  Nein | **B5.18** |
| **Fahrzeug auch als PHEV lieferbar** | Bitte geben Sie an, ob der angebotene Fahrzeugtyp auch als PHEV lieferbar ist: | Ja  Nein | **B5.19** |
| **12V Anschlussmöglichkeit im Gepäckraum und Innenraum** | Bitte geben Sie an, ob der angebotene Fahrzeugtyp mit einer 12 V Anschlussmöglichkeit im Gepäckraum und Innenraum lieferbar ist: | Ja  Nein | **B5.20** |
| **Größere Antriebsleistung (kW) verfügbar** | Bitte rechts eintragen, ob lieferbar: | Ja  Nein | **B5.21** |
| **Diebstahlwarnanlage** | Bitte geben Sie an, ob eine Diebstahlwarnanlage lieferbar ist: | Ja  Nein | **B5.22** |
| **Abgedunkelte Scheiben** | Bitte geben Sie an, ob für den angebotenen Fahrzeugtyp abgedunkelte Scheiben ab der B-Säule lieferbar sind: | Ja  Nein | **B5.23** |
| **Verzurrösen**  (min. 4 Stück) | Bitte geben Sie an, ob das angebotene Fahrzeug mit min. 4 Verzurrösen lieferbar ist: | Ja  Nein | **B5.24** |